**Energiepremies van de Vlaamse overheid via de netbeheerders voor eindfacturen vanaf 1 januari 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| **Premies 2017 via de netbeheerder** [**Eandis**](http://www.eandis.be)**/**[**Infrax**](http://www.infrax.be) **in niet-woongebouwen aangesloten op distributienet voor 1/1/2006** | |
| Dakisolatie via aannemer | 6 €/m² (Rd-waarde minstens 4,5 m²K/W), onbeperkt aantal m² |
| Dakisolatie doe-het-zelf | 3 €/m² (Rd-waarde minstens 4,5 m²K/W), onbeperkt aantal m² |
| Isolatie buitenmuur via buitenzijde via aannemer | 15 €/m² (Rd-waarde minstens 3,0 m²K/W), onbeperkt aantal m² |
| Isolatie spouwmuur via aannemer | 6 €/m² (conform STS 71-1), onbeperkt aantal m² |
| Isolatie buitenmuur via binnenzijde via aannemer | 15 €/m² (Rd-waarde minstens 2,0 m²K/W), werken begeleid door een architect met controle op de uitvoering van de werken, of werken met aannemer die beschikt over certificaat van bekwaamheid of aspirant |
| Vloerisolatie via aannemer | 6 €/m² (Rd-waarde minstens 2 m²K/W), onbeperkt aantal m² |
| Hoogrendementsbeglazing via aannemer | 10 €/m². Nieuw geplaatste beglazing heeft een U-waarde van max 1,1 W/m²K |
| Energiezuinige aanpassing van binnenverlichting | premie tot 20.000 euro |
| **Premies 2017 via de netbeheerder** [**Eandis**](http://www.eandis.be)**/**[**Infrax**](http://www.infrax.be) **voor niet-woongebouwen aangesloten op het net voor 1/1/2014 (of bouwaanvraag tot 31/12/2013)** | |
| Zonneboiler via aannemer | 200 euro per m², max 10.000 euro, max 40% factuur |
| Warmtepomp via aannemer | premie afh. van type en vermogen van de warmtepomp.  (Vanaf 1 juli 2017 moeten de installaties worden uitgevoerd door een aannemer die beschikt over een certificaat van bekwaamheid) |
| **Premies 2017 via de netbeheerder** [**Eandis**](http://www.eandis.be)**/**[**Infrax**](http://www.infrax.be)**: steun na audit voor niet-woongebouwen** | |
|  | Voor eindfacturen vanaf 2017 bedraagt de premie 0,035 euro per bespaarde kWh primaire energie met een maximum van 25.000 euro per project en per jaar. De terugverdientermijn van de investering moet steeds langer zijn dan 2 jaar. Ingeval van nieuwe installaties of uitbreidingen worden alleen de meerkosten en de meerbesparing ten opzichte van de standaardinvestering in rekening gebracht. |
| **Investeringssteun** **2017 via** [**Elia**](http://www.elia.be) **voor niet-woongebouwen** | |
|  | Maximaal 200.000 euro per jaar per eindafnemer en per site. De terugverdientermijn van de investering moet steeds langer zijn dan 2 jaar. Ingeval van nieuwe installaties of uitbreidingen worden alleen de meerkosten en de meerbesparing ten opzichte van de standaardinvestering in rekening gebracht. |
| **Cumuleren van premies van de netbeheerder en ecologiepremie** | |
|  | Cumul mogelijk voor investeringen die tevens vermeld staan op de limitatieve technologieënlijst van de ecologiepremie. (meer info: <http://www.vlaio.be/themas/ecologiesteun> ) |
| **Cumuleren van premies van de netbeheerder en verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen** | |
|  | Cumul mogelijk voor investeringen in isolatie, zonneboiler, warmtepomp en relighting (in verhouding tot de energiebesparing) voor gebouwen die al in gebruik zijn (5 jaar voor isolatiemaatregelen in gebouwen, 3 jaar voor installaties). (meer info: <http://www.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek> ) |